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     Приложение № 2

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования Фоминское
                                                                                          от  01.11.2025 № 273
И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

         для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: 
Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 7  (лот № 1),
Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 9 (лот № 2),

Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 11 (лот № 3),

Основание проведения конкурса: часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Нормативные правовые акты,  на основании которых проводится конкурс: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Порядок проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и  Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;  

- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 

          - постановление администрации Владимирской области от 31.05.2017 №16/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

          - Правила определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Фоминское 
601471, Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул.Советская д.1
Контактное лицо: Александрова Любовь Викторовна
Контактный телефон/факс:  (49238) 45-2-47
Адрес электронной почты: admfominskoe@yandex.ru
Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 
Объекты конкурса: Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 7  (лот № 1),

Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 9 (лот № 2),

Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 11 (лот № 3),
Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
	Технические характеристики многоквартирных домов 
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	1
	Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 7
	Дан-ные отсутствуют
(≈

1964)
	568,7
	2
	Круп-но – блоч-ные

	Ши-фер


	12
	есть
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	 есть
	нет
	 есть
	 520
	сведе-ния отсутствуют  
	68,3
	568,7
	0
	33:09:

020323:505

	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 9
	Дан-ные отсутствуют
(≈

1964)
	305,5
	2
	кир-пич-ные
	Ши-фер


	8
	есть
	есть
	есть
	Нет.
Есть частн в 2 квар-тирах
	нет
	нет
	есть
	нет
	есть
	сведения отсутствуют
	сведения отсутствуют 
	30,26
	305,5
	0
	сведения отсутствуют

	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, улица Совхозная, дом 11
	Дан-ные отсутствуют
(≈

1964)
	307,1
	2
	кир-пич-ные
	Ши-фер


	8
	есть
	есть
	есть
	Нет.
Есть частн в 1 квар-тире
	нет
	нет
	есть
	нет
	есть
	сведения отсутствуют
	сведения отсутствуют
	34,2  
	307,1
	0
	сведения отсутствуют


	УТВЕРЖДАЮ

Врио Главы администрации муниципального
образования Фоминское
___________________   Т.Ю. Данилова
«01» ноября 2025 г.

601471, Владимирская область,                                                                                                   Гороховецкий район, село Фоминки, ул.Советская, д.1
тел. (49238) 45-1-45, факс (49238) 45-2-47
e-mail: admfominskoe@yandex.ru


Лот № 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 7
     S – 568,7 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	49476,90
	     7,25

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	8871,72
	1,30

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2729,76
	0,40

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	6619,67
	0,97

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2456,78
	0,36

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	6892,69
	1,01

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2115,56
	0,31

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2593,27
	0,38

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3343,96
	0,49

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3070,98
	0,45

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	5527,76
	0,81

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2661,52
	0,39

	12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

12.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
12.2.Проверка звукоизоляции и огнезащиты;
12.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2593,28
	0,38

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	23339,45
	     3,42

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	9485,91
	     1,39

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	4367,62
	0,64

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	4367,67
	     0,64

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	5118,30
	     0,75

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	22042,81
	     3,23

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	3275,71                                                                                                                                                     
	    0,48

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	4845,32
	0,71

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	4845,32
	0,71

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	1706,11  
	0,25

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	7370,75
	     1,08     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	40127,47
	5,88

	Итого затрат:
	
	134986,63
	19,78


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Лот № 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Совхозная, дом 9
     S – 305,5 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	25148,76
	     6,86

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	4765,80
	1,30

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1466,40
	0,40

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3556,02
	0,97

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1319,76
	0,36

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3702,66
	1,01

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1136,46
	0,31

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1393,08
	0,38

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1796,34
	0,49

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1649,70
	0,45

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2969,46
	0,81

	11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

11.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
11.2.Проверка звукоизоляции и огнезащиты;
11.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1393,08
	0,38

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	12537,72
	     3,42

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	5095,74
	     1,39

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	2346,24
	0,64

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	2346,24
	     0,64

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2749,50
	     0,75

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	11841,18
	     3,23

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1759,68
	    0,48

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	2602,86
	0,71

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	2602,86
	0,71

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	916,50 
	0,25

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	3959,28
	     1,08     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	21556,08
	5,88

	Итого затрат:
	
	71083,74
	19,39


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Лот № 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки,
улица Совхозная, дом 11
     S – 307,1 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	23280,47
	     6,86

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	4790,76
	1,30

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1474,08
	0,40

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3574,64
	0,97

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1326,67
	0,36

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3722,05
	1,01

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1142,41
	0,31

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1400,38
	0,38

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1505,75
	0,49

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1658,34
	0,45

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2985,01
	0,81

	11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

11.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
11.2.Проверка звукоизоляции и огнезащиты;
11.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1400,38
	0,38

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	12603,38
	     3,42

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	5122,43
	     1,39

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	2358,53
	0,64

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	2358,53
	     0,64

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2763,90
	     0,75

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	11903,20
	     3,23

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1768,90
	    0,48

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	2616,49

	0,71

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	2616,49

	0,71

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	921,30 
	0,25

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	3980,02
	     1,08     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	21668,98
	5,88

	Итого затрат:
	
	


71456,03
	19,39


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг


	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	1
	Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, улица Совхозная, дом 7
	Централизованное электроснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение

	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, Фоминки, улица Совхозная, дом 9
	Централизованное электроснабжение, 

газоснабжение

	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, Фоминки, улица Совхозная, дом 11
	Централизованное электроснабжение, 

газоснабжение


Порядок проведения осмотров объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами
         Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

         График проведения осмотров объекта конкурса: осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Время осмотра: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.15 часов по московскому времени, 

понедельник - пятница. 
В случае если день осмотра выпадает на праздничный день, осмотр не проводится.
Предварительная запись на осмотр по тел./факс (49238) 45-2-47.
Ответственный за проведение осмотров: Александрова Любовь Викторовна
Порядок получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Гороховецкого района, на странице муниципального образования Фоминское: https://gorohovec.ru/material-razdela-mof-ominskoe.html.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить  по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул. Советская, д. 1, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления, в течение срока подачи заявок (понедельник - пятница с 08.00 до 16.15 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени). 

            Заявление на получение конкурсной документации должно быть направлено в адрес организатора конкурса и содержать следующие сведения:

            –   наименование предмета конкурса, дата его проведения.

            –   юридический, почтовый адрес;

            –   код города, номер телефона и факса;

            –   адрес электронной почты;

            –   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
Место подачи заявок: 601471, Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул. Советская, д. 1 (Администрация муниципального образования Фоминское)
Порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 2 к конкурсной документации.
Место подачи заявок: 601471, Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул. Советская, д. 1 (Администрация муниципального образования Фоминское)

Порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 2 к конкурсной документации.

Срок подачи заявок: Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня уведомления и прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
дата и время начала приема заявок: 11.11.2025 понедельник - пятница с 08.00 до 16.14 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени

дата и время окончания приема заявок: 11.12.2025 до 09.00 часов  по московскому времени
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 11.12.2025, в 09.00 часов по московскому времени по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул.Советская, д.1.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 11.12.2025, в 09.15 часов по московскому времени, по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул.Советская, д.1.

Место, дата и время проведения конкурса: 11.12.2025, в 09.30 часов по московскому времени, Владимирская область, Гороховецкий район, с.Фоминки, ул.Советская, д.1.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

Лот  № 1 – 134986,63  х  0,05 = 6749,33 рублей. 

            Лот  № 2 – 71083,74 х  0,05 = 3554,19 рублей. 

Лот  № 3 – 71456,03 х  0,05 = 3572,80 рублей.
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