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     Приложение № 2

                                                                                          к постановлению администрации района  

            от 23.12.2022 №  1847
И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:

Владимирская область, г. Гороховец, ул. Саваренского, д. 9 (лот № 1) 

Владимиркая область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 28 (лот № 2) 
Владимирская область, г. Гороховец, ул. Мира, д. 19 (лот № 3) 
Основание проведения конкурса: часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Нормативные правовые акты,  на основании которых проводится конкурс: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Порядок проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и  Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;  

- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 

          - постановление администрации Владимирской области от 31.05.2017 №16/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

          - Правила определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.
Организатор конкурса: Администрация Гороховецкого района. 
601481, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93
Контактное лицо: Малышкина Татьяна Александровна
Контактный телефон/факс:  (49238) 2-16-04
Адрес электронной почты:  gkh@gorohovec.ru
Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 
Объекты конкурса: Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
Владимирская область, г. Гороховец, ул. Саваренского, д. 9 – лот № 1;

Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 28  - лот 2;
Владимирская область, г. Гороховец, ул. Мира, д. 19 – лот № 3.
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	1
	Владимирская область,
 г. Гороховец, 
ул. Саваренского, 
д. 9
	сведе-ния отсутствуют
	223,0
	2
	1 эт.-кир-пич, 

2 эт.- бревно
	металлическая  
	7
	есть
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	 есть
	нет
	 есть
	616,0
	сведе-ния отсутствуют  
	све-де-ния от-сутствуют

	223,0
	0,00  
	33:09:010101:199 

	2
	Владимирская область,
 г. Гороховец, 
ул. Ленина, д. 28
	сведе-ния отсутствуют
	221,7
	2
	бревно/ кир-пич
	ши-фер 
	4
	есть
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	 есть
	нет
	 есть
	965,0
	сведе-ния отсутствуют  
	сведе-ния отсутствуют
  
	221,7
	0,00  
	сведе-ния отсут-ствуют 

	3
	Владимирская область,
 г. Гороховец, 
ул. Мира, д. 19
	1950
	475,5
	2
	шлакобетон
	железная
	25
	есть
	нет
	есть
	есть
	есть
	нет
	 нет
	нет
	 нет
	2103,00 
	сведения отсутствуют 
	411,5
	475,5
	0,00
	33:09:010106:307 


	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации Гороховецкого района
___________________   А.А. Картинкин
«____»___________________ 20__г.
601481, Владимирская область,                                                                                                   г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93

тел. (49238) 2-15-65, факс (49238) 2-10-62
e-mail: agr@gorohovec.ru


Лот 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  г. Гороховец, ул. Саваренского, д. 9
      S – 223,0 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	9874,44  
	     3,69

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2 221,08
	     0,83

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	669,00
	     0,25

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 364,76
	     0,51

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	347,88
	     0,13

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 685,88
	      0,63

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	 347,88
	     0,13

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 
7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	535,20
	     0,20

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	669,00
	 0,25

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	347,88
	      0,13

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 685,88
	     0,63

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	11 025,12
	     4,12

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 602,72
	     1,72

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 
3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 
3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 
3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	1 043,64
	     0,39

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 522,44
	     1,69

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и вентиляции
	1 раз в год.

По договору  
	856,32
	     0,32  

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	8 268,84
	     3,09

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	5 806,92
	     2,17

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	535,20
	0,20

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в холодный период года


	1 раз в сутки
	
	

	2.3. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	535,20
	0,20 

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	3.2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в теплый период года
	1 раз в сутки
	
	

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	347,88
	0,13

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	1 043,64
	     0,39     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	14 691,24
	5,49

	Итого затрат:
	
	43 859,64
	16,39


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации Гороховецкого района
___________________   А.А. Картинкин
«____»___________________ 20__г.
601481, Владимирская область,                                                                                                   г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93

тел. (49238) 2-15-65, факс (49238) 2-10-62
e-mail: agr@gorohovec.ru


Лот 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 28
      S – 221,7 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	9 816,88  
	     3,69

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2 208,13
	     0,83

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	665,10
	     0,25

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 356,80
	     0,51

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	345,85
	     0,13

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 676,05
	     0,63

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	 345,85
	     0,13

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 
7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	532,08
	     0,20

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	665,10
	 0,25

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	345,85
	     0,13

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 676,05
	     0,63

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	10 960,85
	    4,12

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 575,89
	     1,72

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 
3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 
3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 
3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	1 037,56
	     0,39

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 496,08
	     1,69

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и вентиляции
	1 раз в год.

По договору  
	851,33
	     0,32  

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	8 220,64
	     3,09

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	5773,07
	     2,17

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	532,08
	0,20

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в холодный период года


	1 раз в сутки
	
	

	2.3. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	532,08
	0,20 

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	3.2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в теплый период года
	1 раз в сутки
	
	

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	345,85
	0,13

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	1 037,56
	     0,39     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	14 605,60
	5,49

	Итого затрат:
	
	43 603,97
	16,39


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации Гороховецкого района
___________________   А.А. Картинкин
«____»___________________ 20__г.
601481, Владимирская область,                                                                                                   г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93

тел. (49238) 2-15-65, факс (49238) 2-10-62
e-mail: agr@gorohovec.ru


Лот  3
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  г. Гороховец, ул. Мира, д. 19
      S – 475,5 кв. м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	30 983,58
	    5,43

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	5 192,46
	     0,91

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 654,74
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 252,42
	     0,57

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	855,90
	     0,15

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 108,32
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	855,90
	     0,15

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 
7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 255,32
	     0,22

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 654,74
	0,29

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	8 045,46
	    1,41

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 108,32
	     0,72

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	41 596,74
	     7,29

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	15 177,96
	     2,66

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):

2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и на чердаках);

2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы;

2.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
2.5. Промывка и опрессовка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений и проверки устойчивости системы к высокому давлению
	1 раз в год
	13 979,70
	     2,45

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

3.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

3.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

3.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	10 441,98
	     1,83

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции
	3 раза в год.

По договору  
	1 997,10
	     0,35 

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	59 970,06
	10,51

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	40 854,96 
	7,16

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная уборка туалетов, умывальников с чисткой санитарно-технических приборов с применением чистящих и дезинфицирующих средств
	Ежедневно
	
	

	1.3. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	2 510,64
	0,44

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в холодный период года


	1 раз в сутки
	  
	  

	2.3. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	  2 510,64
	0,44 

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	3.2.2. Работы по санитарному содержанию и обслуживанию контейнерной площадки в теплый период года
	1 раз в сутки
	 
	  

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	6 048,36 
	1,06

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	8 045,46 
	     1,41     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	57 288,24
	10,04

	Итого затрат:
	
	189 838,62
	 33,27


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг


	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	1
	Владимирская область, 
г. Гороховец, ул. Саваренского, д. 9
	Централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение

	2
	Владимирская область, 
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 28
	Централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение

	3
	Владимирская область, 
г. Гороховец, ул. Мира, д. 19
	Централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление


Порядок проведения осмотров объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами
         Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

         График проведения осмотров объекта конкурса: осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Время осмотра: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 часов по московскому времени, 

понедельник - пятница. 
В случае если день осмотра выпадает на праздничный день, осмотр не проводится.
Предварительная запись на осмотр по тел./факс (49238) 2-16-04.
Ответственный за проведение осмотров: Малышкина Татьяна Александровна
Порядок получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и администрации муниципального образования Гороховецкий район:  http://gorohovec.ru.

Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить  по адресу: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93, каб. 6, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления, в течение срока подачи заявок (понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени). 

            Заявление на получение конкурсной документации должно быть направлено в адрес организатора конкурса и содержать следующие сведения:

            –   наименование предмета конкурса, дата его проведения.

            –   юридический, почтовый адрес;

            –   код города, номер телефона и факса;

            –   адрес электронной почты;

            –   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
Место подачи заявок: 601481, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина,        д. 93, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Гороховецкого района.
Порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 2 к конкурсной документации.

Срок подачи заявок: Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня уведомления и прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
дата и время начала приема заявок: 30.12.2022 понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени

дата и время окончания приема заявок: 31.01.2023 до 11.00 часов  по московскому времени
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 31.01.2023, в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 31.01.2023, в 11.15 часов по московскому времени, по адресу: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93.  
Место, дата и время проведения конкурса: 31.01.2023, в 11.30 часов по московскому времени, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д.93.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  
Лот  № 1 – 43 859,64 X 0,05 = 2 192,98 рублей. 
            Лот  № 2 – 43 603,97 X 0,05 = 2 180,20 рублей. 
Лот  № 3 – 189 838,62 X 0,05 = 9 491,93 рублей. 
