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     Приложение № 2

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования Куприяновское      от  15.11.2024  №207

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: 

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Ленина, дом 11  (лот № 1),

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 8  (лот № 2),

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 10 (лот № 3),

Основание проведения конкурса: часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Нормативные правовые акты,  на основании которых проводится конкурс: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Порядок проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и  Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;  

- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 

          - постановление администрации Владимирской области от 31.05.2017 №16/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

          - Правила определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Куприяновское

601450, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Великово, ул.Школьная д.4
Контактное лицо: Ковалева Айна Янисовна
Контактный телефон/факс:  (49238) 2-28-21

Адрес электронной почты: kupr.grh@rambler.ru
Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 
Объекты конкурса: Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Ленина, дом 11  (лот № 1),

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 8  (лот № 2),

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 10 (лот № 3)
Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
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	1
	Владимирская область, Гороховецкий район п. Торфопредприятия Большое, ул. Ленина, дом 11
	1957
	417,4
	2


	кирпичные
	шифер
	8
	да
	нет
	да
	да
	нет
	нет
	нет
	нет
	 нет
	460+/-8  
	сведе-ния отсутствуют  
	43,6
	373,8
	0
	33:09:020409:354

	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 8
	1960
	299,1
	2


	кирпичные
	Ши-фер


	8
	Да 
	нет
	нет


	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	 нет
	 сведе-ния отсутствуют  
	сведения отсутствуют 
	22,5
	276,6
	0
	сведения отсутствуют

	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 10
	1959
	312,5
	2


	кир-пичные


	шифер

  
	8


	да
	нет
	да
	да
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	сведения отсутствуют
	сведения отсутствуют
	30,0  
	282,5
	0
	сведения отсутствуют


	УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального
образования Куприяновское

___________________   С.И. Корявин

«15» ноября  2024 г.

601481, Владимирская область,                                                                                                   г.Гороховец, ул.Тиммирязева, д.3

тел. (49238) 2-28-21, факс (49238) 2-38-10

e-mail: kupr.grh@rambler.ru


Лот № 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Ленина, дом 11  

     S – 373,8 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	23235,41
	   5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	4171,61
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1300,82
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	5562,14
	 1,24

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1166,26
	     0,26

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3229,63
	     0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	986,83
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1211,11
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1569,96
	 0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1435,39
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2601,65
	     0,58

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	8881,49
	1,98

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4440,74
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	2063,38
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	
	

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2377,37
	     0,53

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	23728,82
	 5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1525,10
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	9016,06
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	8926,34
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	807,41 
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	3453,91
	     0,77   

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	18839,52
	4,20

	Итого затрат:
	
	74685,24
	16,65


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Лот № 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 8

     S – 276,6 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	17193,46
	   5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3086,86
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	962,57
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	4115,81
	 1,24

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	862,99
	     0,26

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2389,82
	     0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	730,22
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	896,18
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1161,72
	 0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1062,14
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1925,14
	     0,58

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	3286,01
	0,99

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	
	

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	1526,83
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	
	
	

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1759,18
	     0,53

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	17558,57
	 5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1128,53
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	6671,59
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	6605,21
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	597,46   
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	2555,78
	     0,77   

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	13940,64
	4,20

	Итого затрат:
	
	51978,67
	15,66


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Лот № 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 10

    S – 282,5  кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимо-сть 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
	
	17560,20
	   5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3152,70
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	983,10
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	42203,60
	 1,24

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	881,40
	     0,26

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2440,80
	     0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	745,80
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	915,30
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1186,50
	 0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1084,80
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1966,20
	     0,58

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	6712,20
	1,98

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3356,10
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	1559,40
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	
	   

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1796,70
	     0,53

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	17933,10
	 5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1152,60
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	6813,90
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	6746,10
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	610,20
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	2610,30
	     0,77   

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	14238,00
	4,20

	Итого затрат:
	
	56443,50
	16,65


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	1
	Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Ленина, дом 11
	Централизованное электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 



	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 8
	Централизованное электроснабжение 



	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, п. Торфопредприятия Большое, ул. Октябрьская, дом 10
	Централизованное электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, 




Порядок проведения осмотров объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами
         Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

         График проведения осмотров объекта конкурса: осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Время осмотра: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.15 часов по московскому времени, 

понедельник - пятница. 

В случае если день осмотра выпадает на праздничный день, осмотр не проводится.

Предварительная запись на осмотр по тел./факс (49238) 2-28-21.

Ответственный за проведение осмотров: Ковалева Айна Янисовна

Порядок получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Гороховецкого района, на странице муниципального образования Куприяновское: https://gorohovec.ru/munitcipal-noe-obrazovanie-kupriyanovskoe.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить  по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул. Тимирязева, д. 3, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления, в течение срока подачи заявок (понедельник - пятница с 08.00 до 16.15 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени). 

            Заявление на получение конкурсной документации должно быть направлено в адрес организатора конкурса и содержать следующие сведения:

            –   наименование предмета конкурса, дата его проведения.

            –   юридический, почтовый адрес;

            –   код города, номер телефона и факса;

            –   адрес электронной почты;

            –   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

Место подачи заявок: 601481, Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул. Тимирязева, д. 3 (Администрация муниципального образования Куприяновское)

Порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 2 к конкурсной документации.

Срок подачи заявок: Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня уведомления и прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
дата и время начала приема заявок: 09.12.2024 понедельник - пятница с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени

дата и время окончания приема заявок: 10.02..2025 до 11.00 часов  по московскому времени
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:10.02.2025, в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул.Тимирязева, д.3.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 10.02.2025  в 11.15 часов по московскому времени, по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул.Тимирязева, д.3.

Место, дата и время проведения конкурса: 10.02.2025, в 11.30 часов по московскому времени, Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул.Тимирязева, д.3.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

Лот  № 1 – 74685,24   X  0,05 = 3734,27 рублей. 

            Лот  № 2 – 51978,67 X  0,05 =2598,94 рублей. 

Лот  № 3 – 56443,50 X  0,05 =2822,18 рублей.                      

